**附件1：淮北工业与艺术学校闸机进出管理系统项目需求**

**一、供应商须知**

1、被询价的供应商就以下采购清单中标的物的相关要求，向采购人一次性提交一正两副共三份书面报价函。报价一经采购人认可，即为签约的合同价，此价格为交货地价格，包括包装费、安装施工调试费、装卸费、运保费、系统集成费用、人员培训费、技术服务费、服务费等验收前所有费用。报价用人民币报价，单位为元。

2、供应商资格具体要求

（1）须提供具有采购项目相关营业范围(含硬件销售、系统集成或技术开发等)的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证件影印件；

（2）不接受联合体、个体经营户的投标；

（3）提供有能力独立完成此项目并不得转包的承诺函；

（4）提供投标授权委托书，被授权人身份证评标现场查验；

（5）提供售后服务承诺函；

（6）上述资料加盖投标人鲜章，装订进报价函，如有一条不满足视为不符合供应商资质。

3、本项目不分包，未密封、装订、盖章的报价函视为无效的报价函。供应商须投报所有货物和服务，并只能有一个报价，多方案报价视为不响应报价。

4、供应商可以拒绝对采购人的询价函作出报价，但一经作出报价，即被视为理解并认可以上所有要求，且不可撤回。否则，采购人在此后的一年内将不允许该公司参加采购人的所有采购活动，造成损失的将追究其赔偿或法律责任。

5、本项目如有更改，采购人将在淮北市教育网公开发布澄清函，澄清函为询价函不可分割的部分，请供应商注意查阅，否则责任自负，项目成交结果将及时在网上公布。

6、项目合同参照政府集中采购合同格式自拟。无故弃标供应商取消其1至3年内在淮北市教育系统投标资格，并上报市公管局、交易中心备案。造成其他损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究法律责任。

**二、交货日期或服务期限**

合同生效后，15个日历日内完成。

**三、售后服务承诺函**

供应商应就以上标的物的技术支持与售后服务及方案做出书面承诺，标的物质保5年。

**四、评审办法**

询价小组在报价截止时间后对收到的合格报价函组织评审，在满足以上要求并符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。所有供应商报价一致的情况下采用随机抽取的方式产生中标商。供应商报价超过采购预算的做废标处理；供应商不足三家不开标，做流标处理，并及时组织再次询价。供应商须理解合同不一定授予最低价格的供应商。货物参数和服务方案必须完全满足或优于询价标的物需求，否则将被视为不响应需求。

**五、验收与支付**

项目由采购人考核验收合格后，一次性支付。验收费用由中标商承担。

**六、标的物清单及要求**

本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | | 性能参数 | 单位 | 数量 |
| “闸机进出管理系统” | | | | | |
| 1 | 考勤机 |  | 性能需求： 1.操作系统：要求支持Android 6.0或以上  2.具体配置： 处理器：不低于4核64位ARM处理器，内存不小于1GB，ROM不小于8G； 摄像头：要求具备前置红外活体识别摄像头和GRB摄像头，识别距离：1.5米或以上； 不低于200万像素； 1/2.7寸CMOS；触摸屏：不低于5寸，分辨率不低于1280\*720； 功能需求： 1.门禁：产品具有刷脸开门、应急开门、远程开门等功能。 2.考勤：具备无缝对接考勤功能，刷脸开门的同时完成考勤打卡。  3.访客：具备在线预约访客功能，由被访人发起预约，访客录入人脸，访客刷脸开门；具备访客在设备端使用验证码开门的功能；具备来访登记功能，支持扫描二维码登记和验证码登记。 管理软件： 1.绑定激活：蓝牙连接、有线配网、无线配网、选择团队、创建团队； 2.管理员录入人脸：搜索人员、选择人员、拍照上传人员、增加人脸、删除人员、一键提醒； 3.上传人脸：拍照上传人脸； 4.权限管理：增加权限组、删除权限组、搜索权限组、编辑权限组； 5.设备管理：添加设备、设备状态显示、设备名称修改、设置音量、设置考勤开关、选择权限组、配置网络、解绑设备；  识别能力： 在线识别：支持10000张人脸容量  离线识别：支持10000条识别记录  资质要求： 1.产品具备工信部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（提供证书复印件并加盖制造商公章） 2.产品具有自主知识产权和著作权，获得国家版权局《计算机软件著作权登记证书》（提供证书复印件并加盖制造商公章）； 服务需求：原厂安装，现场培训。 | 台 | 32 |
| 2 | 闸机 | 单机芯 | 1.闸机尺寸：长1200mm±120mm 宽300mm±30mm 高1000mm±100mm  2.摆闸通道宽度： 500-1200mm 3.翼闸通道宽度 ：500-600mm  4.输入控制信号： 开关信号 5. 额定功率 ：待机不大于30W、开闸工作不大于80W 6.闸门开、关时间： 不大于1s 7. 通行速度： 25—30每分钟 8.工作环境 ：室内、室外（建议搭雨棚） 9.红外对射管： 不低于3对 10.具有喇叭 | 个 | 24 |
| 双机芯 | 个 | 4 |
| 3 | 支架 |  | 材质：铝合金 立杆高度：1300mm±100mm；底盘直径300mm±50mm | 个 | 32 |
| 4 | 家校平台 |  | 1. 学生在人脸考勤设备上刷脸完成考勤，考勤数据按天、周自动推送给相关负责人，教师和家长可以通过钉钉收到学生的考勤信息，方便学校对学生的实时管理和家长的实时掌握。 2.实现与淮北市教育局大数据平台的对接，按需开发数据上传等功能，自验收合格后免费维护15个月（如教育局接口发生变更，中标方需进行免费迭代）。   3.报价含三年信息服务费用。 | 套 | 1 |
| 5 | 系统集成 |  | 辅材、施工安装、调试、培训等 | 套 | 1 |

注：为保证货物及售后服务的有效、及时、专业，中标后签合同前供应商须向采购人提供一份货物原厂售后服务承诺书。

**七、供应商报价函**

（格式）

致采购人：

本公司十分高兴收到贵单位编号为             的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵单位就所采购的标的物做出如下报价：

一、责任与义务

本公司承诺：

1、本公司的报价函一旦为贵学校认可，该报价即为合同价。包括包装费、装卸费、运保费、安装施工调试费、系统集成费用、人员培训费、技术服务费、售后服务费、税费等验收前所有费用；

2、本公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵单位的处罚；

3、本公司完全理解本项目合同不一定授予最低报价的供应商。

二、货物或服务报价表（服务类项目格式可自拟）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称或服务内容 | 品牌或生产厂家型号 | 详细技术参数或方案 | 数量 | 单价 | 金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

三、标的物响应表（自拟）

四、交货期

合同签订后 个工作日内交货、安装调试完毕，交付用户方验收使用。

五、须提交的相关资信证明

1、 营业执照（年审合格）影印件盖章；

2、 授权委托书；

3、 货物参数或详细服务方案响应表；

4、 售后服务等需提供的承诺函；

5、 询价函要求提供的其他资质证明文件。

（供应商公章） 年 月 日